|  | EP / € | Menge | GP / € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sicuro-L Mauerscheiben | **0,00** |
|  | Sicuro-L MauerscheibenDie Stützmauer für Ihre Geländesprünge!Sie wollen durch Hanglage oder Verkehrsaufkommen belastete Geländesprünge stützen? Dann gewährleisten die Winkelelemente Sicuro-L, mit beidseitiger Sichtbeton-Oberfläche in SB3-Qualität, den perfekten Halt!Durch ihre Belastbarkeit bis SLW 60 gleichen sie den Erddruck optimal aus und sind in der Höhe individuell einsetzbar.Sparen Sie jetzt die Hälfte an Versetzzeit mit unseren Sicuro-L Mauerscheiben Giganten. Diese sind 199 cm breit und bis zur Höhe von 1,05 m erhältlich!Maße FormateNormalelement / H x SL x StärkeBL 49,0 cm glatt55 x 30 x 12 cm80 x 45 x 12 cm105 x 55 x 12 cm130 x 70 x 12 cm155 x 85 x 12 cm180 x 95 x 12 cm205 x 110 x 12 cm230 x 125 x 12 cm255 x 140 x 12 cmBL 99,0 cm glatt55 x 30 x 12 cm80 x 45 x 12 cm105 x 55 x 12 cm130 x 70 x 12 cm155 x 85 x 12 cm180 x 95 x 12 cm205 x 110 x 12 cm230 x 125 x 12 cm255 x 140 x 12 cm280 x 170 x 12 cm305 x 170 x 12 cmBL 199,0 cm glatt55 x 30 x 12 cm80 x 45 x 12 cm105 x 55 x 12 cmEckelement (einteilig) / H x SL x StärkeBL 49,0 cm glattBL 99,0 cm glatt130 x 70 x 12 cm155 x 85 x 12 cm180 x 95 x 12 cmEckelement (zweiteilig) / H x SL x StärkeBL 99,0 cm glatt55 x 49,5 x 12 cm80 x 49,5 x 12 cm105 x 49,5x 12 cm130 x 70 x 12 cm155 x 85 x 12 cm180 x 95 x 12 cm205 x 99 12 cm230 x 99 x 12 cm255 x 99 x 12 cmBauhöhe / Wandstärke oben / Wandstärke unten / senkrechte Sichtfläche in cm55 12 12 -80 12 12 -105 12 12 -13 12 15 25155 12 15 50180 12 15 75205 12 15 75230 12 15 75255 12 15 75280 12 15 75305 12 15 75 |  |