|  | | EP / € | Menge | GP / € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sicuro-L Mauerscheiben | | | **0,00** |
|  | Sicuro-L Mauerscheiben Die Stützmauer für Ihre Geländesprünge! Sie wollen durch Hanglage oder Verkehrsaufkommen belastete Geländesprünge stützen? Dann gewährleisten die Winkelelemente Sicuro-L, mit beidseitiger Sichtbeton-Oberfläche in SB3-Qualität, den perfekten Halt!  Durch ihre Belastbarkeit bis SLW 60 gleichen sie den Erddruck optimal aus und sind in der Höhe individuell einsetzbar.  Sparen Sie jetzt die Hälfte an Versetzzeit mit unseren Sicuro-L Mauerscheiben Giganten. Diese sind 199 cm breit und bis zur Höhe von 1,05 m erhältlich!   Maße Formate  Normalelement / H x SL x Stärke   BL 49,0 cm glatt  55 x 30 x 12 cm 80 x 45 x 12 cm 105 x 55 x 12 cm 130 x 70 x 12 cm 155 x 85 x 12 cm 180 x 95 x 12 cm 205 x 110 x 12 cm 230 x 125 x 12 cm 255 x 140 x 12 cm   BL 99,0 cm glatt  55 x 30 x 12 cm 80 x 45 x 12 cm 105 x 55 x 12 cm 130 x 70 x 12 cm 155 x 85 x 12 cm 180 x 95 x 12 cm 205 x 110 x 12 cm 230 x 125 x 12 cm 255 x 140 x 12 cm 280 x 170 x 12 cm 305 x 170 x 12 cm  BL 199,0 cm glatt 55 x 30 x 12 cm 80 x 45 x 12 cm 105 x 55 x 12 cm   Eckelement (einteilig) / H x SL x Stärke    BL 49,0 cm glattBL 99,0 cm glatt  130 x 70 x 12 cm 155 x 85 x 12 cm 180 x 95 x 12 cm    Eckelement (zweiteilig) / H x SL x Stärke    BL 99,0 cm glatt  55 x 49,5 x 12 cm  80 x 49,5 x 12 cm 105 x 49,5x 12 cm 130 x 70 x 12 cm 155 x 85 x 12 cm 180 x 95 x 12 cm 205 x 99 12 cm 230 x 99 x 12 cm 255 x 99 x 12 cm  Bauhöhe / Wandstärke oben / Wandstärke unten / senkrechte Sichtfläche in cm 55 12 12 - 80 12 12 - 105 12 12 - 13 12 15 25 155 12 15 50 180 12 15 75 205 12 15 75 230 12 15 75 255 12 15 75 280 12 15 75 305 12 15 75 |  | | |