|  | | EP / € | Menge | GP / € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Graffitischutz | | | **0,00** |
|  | Graffitischutz  Beschreibung Permanente Imprägnierung. Farbe und Lacke werden von behandelten Oberflächen abgewiesen ohne die Oberflächenstruktur zu verändern.  Details - wasserbasierend, lösemittelfrei - Langzeitschutz - hohe Eindringtiefe - gute Alkalibeständigkeit - witterungsbeständig - schmutz-, öl- und wasserabweisend - Oberflächenstruktur wird nicht verändert - keine Farbveränderung   Anwendungsgebiete - für alle mineralischen Untergründe - vor allem aber für den Graffitischutz von Mauern und Fassaden sowie anderen Sichtbetonflächen   1 KG |  | | |