|  | EP / € | Menge | GP / € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Graffitischutz | **0,00** |
|  | GraffitischutzBeschreibungPermanente Imprägnierung. Farbe und Lacke werden von behandelten Oberflächen abgewiesen ohne die Oberflächenstruktur zu verändern.Details- wasserbasierend, lösemittelfrei- Langzeitschutz- hohe Eindringtiefe- gute Alkalibeständigkeit- witterungsbeständig- schmutz-, öl- und wasserabweisend- Oberflächenstruktur wird nicht verändert- keine FarbveränderungAnwendungsgebiete- für alle mineralischen Untergründe- vor allem aber für den Graffitischutz von Mauern und Fassaden sowie anderen Sichtbetonflächen1 KG |  |