|  | EP / € | Menge | GP / € |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rasenmähkante | **0,00** |
|  | RasenmähkanteUnser Fazit: Rasenmähkanten sehen gut aus und sparen Arbeit.Wo hört der Rasen auf? Da, wo Sie es wollen! Jedenfalls dann, wenn unsere Rasenmähkanten aus Beton im Spiel sind. Die lassen sich ganz einfach und in jeder gewünschten Kontur verlegen und geben auch dem wuchsfreudigsten Rasen eine klare Grenze. Und dem Rasenmäher eine Fahrspur für den perfekten Schnitt ohne Trimmer und Kantenschneider. Und natürlich muss es nicht immer Rasen sein, man kann sie auch als Einfassungen einsetzen.Rasenmähkante auf einen Blick- Einfach zu verlegen- Ideal für Kreisverlegung- Als Mähkante und Einfassung zu verwendenFarben- Granit- GrauMaße FormateL x B x Stärke kg/Pal. St./Pal. kg/St. Bedarf/qm28 x 14 x 5 cm 1.120 280 4 3,5 |  |