|  | | EP / € | Menge | GP / € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spezialreiniger C | | | **0,00** |
|  | Spezialreiniger C  Beschreibung Säurehaltiger Intensivreiniger bei Kalkausblühungen, Zementschleier, allgemeine organ. Verschmutzungen, Obstflecken.  Details - löst Beton und Mörtelreste auf Schalungsträgern und Arbeitsgeräten - entfernt Kalkausblühungen   Anwendungsgebiete - für Beton- und Steinflächen sowie Waschbetonplatten, Sichtbetonflächen, Ziegeln, KS-Steinen etc. - für die Reinigung von Arbeitsgeräten und Schalungsträgern   800 ML |  | | |